|  |
| --- |
| 化学与材料科学学院月安全大检查情况汇总表 |
| 序号 | 被检查实验室 | 现场情况或存在问题 | 对应条款 | 整改期限 |
| 1 | 20#518 | 抽查盐酸、乙醚账实相符，当日检查未发现明显隐患 |  |  |
| 2 | 20#516 | 废液倾倒记录较规范，当日检查未发现明显隐患 |  |  |
| 3 | 20#507 | 抽查硝酸账实相符，当日检查未发现明显隐患 |  |  |
| 4 | 20#104 | 抽查易制爆硝酸锌、硼氢化钠账实相符，当日检查未发现明显隐患 |  |  |
| 5 | 20#517 | 1.氮气瓶用氧气压力表，气瓶管路接口不严 | （1）8.5.2 | 七天整改（3.27-4.2） |
| 6 | 20#534 | 1. 废液倾倒记录未做到随倒随记
2. 抽查丙酮、双氧水账实相符
 | （1）8.6.2 | 立查立改 |
| 7 | 20#511 | 1.水池、地面卫生较差；2.抽查甲苯账实相符 | （1）5.2.2 | 三天整改（3.27-3.29） |
| 8 | 20#503 | 1. 废液倾倒记录只记录到1月4号再无更新；
2. 抽查硝酸银账实相符
 | （1）8.6.2 | 立查立改 |
| 9 | 20#564 | 1. 基础卫生差；
2. 气瓶更换记录21年后未更新
 | （1）5.2.2（2）8.5.2 | 三天整改（3.27-3.29） |
| 10 | 20#465 | 1. 实验垃圾堆放在灭火器放置区域；
2. 抽查盐酸、乙醚账实相符
 | （1）6.1.1 | 立查立改 |
| 11 | 20#468 | 1.废液桶和灭火器放在一起，且废液桶未加防渗防腐蚀托盘 | （1）8.6.1 | 七天整改（3.27-4.2） |
| 12 | 20#419 | 1.氯仿2017年后未用，挥发后现有数量与台账不符，未及时更新；2.抽查易制毒试剂盐酸账实相符 | （1）8.4.4 | 暂停实验三天并整改（3.27-3.29） |
| 13 | 20#423 | 1. 洗眼器旁放有机废液瓶，污染腐蚀洗眼器；
2. 废液倾倒记录较规范；
3. 抽查易制毒试剂盐酸、甲苯账实相符。
 | （1）6.2.3 | 立查立改 |
| 14 | 20#309（神领弟） | 1.通风橱内装乙醇的试剂瓶无盖敞口放置 | （1）8.2.2 | 立查立改 |
| 15 | 20#164 | 1.用容量瓶长期存放试剂，且无标签 | （1）8.2.2 | 三天整改（3.27-3.29） |
| 16 | 20#109 | 1. 2人做实验未穿实验服；2.抽查丙酮账实不符；3.抽查盐酸、甲苯账实相符。 | （1）7.2.1；（2）8.4.4 | 暂停实验三天并整改（3.27-3.29 |
| 17 | 19#511 | 1.废液倾倒记录未及时记录 | （1）8.6.2 | 立查立改 |
| 18 | 19#507 | 1.灭火器区域被杂物遮挡 | （1）6.1.1 | 立查立改 |
| 19 | 19#505 | 1. 小废液桶未张贴危废标签；
2. 废液倾倒记录未及时记录；
3. 2人做实验未穿实验服
 | （1）8.6.2（2）8.6.2（3）7.2.1； | 立查立改 |
| 20 | 21#616 | 1.实验室卫生差 | （1）5.2.2 | 三天整改（3.27-3.29） |